**Lärmaktionsplanentwurf Eisenbahnbundesamt –Übersicht der realisierten bzw. aufgenommenen Maßnahmen in Sachsen-Anhalt**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sanierungsbereich** | **Streckennummer(n)** | **von km** | **bis km** | **Gesamtlänge** | **Beschreibung aktive Maßnahmen** | **Maßnahmen passive Lärmsanierung von Wohneinheiten** |
| **Halle (Saale)**; Silberhöhe | 6340, 6343 | 0,9 | 6,7 | 9,9 | SSW: 453 m lang; 2,0 m hoch; in Planung | keine; Durchführung einer  schalltechnischen Untersuchung |
| Halle (Saale); Ammendorf | 6340, 6343 | 3,3 | 7,4 |
| **Lutherstadt Wittenberg**; Elstervorstadt | 6207 | 197,9 | 198,4 | 0,5 | keine | 3 WE; fertiggestellt |
| Lutherstadt Wittenberg; Wendel | 6207 | 198,9 | 199,3 | 5,1 | keine | 30 WE; fertiggestellt |
| Lutherstadt Wittenberg; City | 6207 | 200,7 | 201,6 |
| Lutherstadt Wittenberg; Piesteritz | 6207 | 203,3 | 207,1 |
| **Magdeburg** (Knoten Ost); Herrenkrug | 6110 | 135,7 | 137,4 | 10,2 | keine | keine; fertiggestellt |
| Magdeburg (Knoten Ost); Nordfront | 6402 | 0,5 | 3,8 |
| Magdeburg(Knoten Ost); Buckau | 6403 | 0 | 5,2 |
| Magdeburg (Knoten Ost); Hopfengarten |  |  |  |
| **Sanierungsbereich** | **Streckennummer(n)** | **von km** | **bis km** | **Gesamtlänge** | **Beschreibung aktive Maßnahmen** | **Maßnahmen passive Lärmsanierung von Wohneinheiten** |
| **Magdeburg** (Südost) | 6403 | 5,4 | 9,7 | 4,3 | keine | 35 WE; fertiggestellt |
| Magdeburg; Neue Neustadt | 6402 |  |  | 2,5 | SSW: 1010 m lang;  3,0 m hoch; fertiggestellt | 9 WE; fertiggestellt |
| Magdeburg; Eichenweiler | 6402 | 3,8 | 5,9 |
| Magdeburg;  Bahnhof Rothensee | 6402 | 6,7 | 7,1 |
| Magdeburg-Diesdorf | 6110 | 143,4 | 146,7 | 3,3 | SSW: 488 m lang; 2,0 m hoch; fertiggestellt | keine; fertiggestellt |
| Magdeburg-Neustadt | 6110 | 137,9 | 141,3 | 3,4 | keine | 69 WE; fertiggestellt |
| **Merseburg** | 6340 | 10,1 | 16,3 | 6,2 | SSW: 2162,0 m lang; 3,0 m hoch; in Planung | keine; Durchführung einer schalltechnischen Untersuchung |
| **Naumburg (Saale)**;  Altenburg | 6340 | 40,7 | 50,1 | 9,4 | SSW: 2713 m lang; 3,0 m hoch; Durchführung einer schalltechnischen Untersuchung | keine; Durchführung einer schalltechnischen Untersuchung |
| Naumburg (Saale);  Fischhaus | 6340 |
| **Schkopau** | 6340 | 9,3 | 10,1 | 0,8 | keine | 6 WE; fertiggestellt |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sanierungsbereich** | **Streckennummer(n)** | **von km** | **bis km** | **Gesamtlänge** | **Beschreibung aktive Maßnahmen** | **Maßnahmen passive Lärmsanierung von Wohneinheiten** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Schönebeck** (E); Felgeleben | 6403 | 16,6 | 18,5 | 1,9 | SSW: 2304,0 m lang; 3,0 m hoch; fertiggestellt | 10 WE; fertiggestellt |
| Schönebeck (Elbe); 1-4 | 6403 | 11,4 | 16,6 | 5,2 | keine; Durchführung einer  schalltechnischen Untersuchung | keine; Durchführung einer  schalltechnischen Untersuchung |
| **Weißenfels**; Großkorbetha | 6340, 6367 |  |  | 16 | SSW: 8371 m lang;  3,0 m hoch; Durchführung einer schalltechnischen Untersuchung | keine; Durchführung einer  schalltechnischen Untersuchung |
| Weißenfels; Schkortleben | 6340, 6367 |  |  |
| Weißenfels;  Schkortleben-Kriechau | 6340, 6367 | 22,4 | 38,1 |
| Weißenfels; Burgwerben | 6340, 6367 | 28,4 | 32,4 |
| Weißenfels; Beudlitz | 6340, 6367 |  |  |
| Weißenfels; Wengelsdorf | 6340, 6367 |  |  |

Abkürzungen: SSW = Schallschutzwand; WE = Wohneinheit